1. Visita el sitio web oficial y haz clic en "Descargar" > "Actualización de firmware" para acceder a la página de descarga.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

2. Descarga el firmware correspondiente según el modelo de tu producto. 图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

3. Descomprime el firmware adecuado y ejecuta la herramienta de actualización BootLoader.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. Conecta tu dispositivo a la computadora, asegurándote de que el dispositivo pueda controlar el cursor.

5. Haz clic en "OneKeyUpdate".

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. Espera a que la instalación se complete. Después de recibir la indicación "Burn Success", puedes cerrar la ventana y salir.

图片包含 文本

描述已自动生成

7. Puedes probar la sensibilidad a la presión en las versiones del controlador 4.2.3 y superiores.

图形用户界面

描述已自动生成

Si necesita ayuda adicional, no dude en ponerse en contacto con nosotros:

Sitio web: www.ugee.com/es

Email: servicees@ugee.com