1. Rendez-vous sur le site officiel et cliquez sur "Télécharger" > "Mise à jour du firmware" pour accéder à la page de téléchargement.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

2. Téléchargez le firmware correspondant en fonction du modèle de votre produit.

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

3. Extrayez le firmware approprié et lancez l'outil de mise à jour BootLoader. 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. Connectez votre appareil à l'ordinateur en vous assurant que l'appareil peut contrôler le curseur.

5. Cliquez sur "OneKeyUpdate".

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. Attendez que l'installation soit terminée. Après avoir reçu la notification "Burn Success", vous pouvez fermer la fenêtre et quitter.

图片包含 文本

描述已自动生成

7. Vous pouvez tester la sensibilité à la pression dans les versions du pilote 4.2.3 et ultérieures.

图形用户界面

中度可信度描述已自动生成

Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, n'hésitez pas à nous contacter :

Site web: www.ugee.com/fr

Email: servicefr@ugee.com