1. Visita il sito ufficiale e clicca su "Download" > "Aggiornamento del firmware" per accedere alla pagina di download.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

2. Scarica il firmware corrispondente in base al modello del tuo prodotto.

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

3. Estrai il firmware appropriato e avvia lo strumento di aggiornamento BootLoader.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. Collega il tuo dispositivo al computer, assicurandoti che il dispositivo possa controllare il cursore.

5. Clicca su "OneKeyUpdate".

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. Attendi che l'installazione sia completata. Dopo aver ricevuto la notifica "Burn Success", puoi chiudere la finestra ed uscire.

图片包含 文本

描述已自动生成

7. Puoi testare la sensibilità alla pressione nelle versioni del driver 4.2.3 e successive. 图形用户界面

中度可信度描述已自动生成

Se hai bisogno di ulteriore assistenza, non esitare a contattarci:

Sito web: www.ugee.com/it

Email: serviceit@ugee.com