1. Visite o site oficial e clique em "Download" > "Atualização de firmware" para acessar a página de download.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

2. Baixe o firmware correspondente com base no modelo do seu produto.

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

3. Extraia o firmware apropriado e inicie a ferramenta de atualização BootLoader. 图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. Conecte seu dispositivo ao computador, garantindo que o dispositivo possa controlar o cursor.

5. Clique em "OneKeyUpdate".

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. Aguarde a instalação ser concluída. Após receber a indicação "Burn Success", você pode fechar a janela e sair.

图片包含 文本

描述已自动生成

7. Você pode testar a sensibilidade à pressão nas versões do driver 4.2.3 e superiores.

图形用户界面

描述已自动生成

Se precisar de mais assistência, não hesite em contactar-nos:

Website: www.ugee.com

E-mail: service@ugee.com