
1. Besuchen Sie die offizielle Website und klicken Sie auf "Herunterladen" > "Firmware-Upgrade", um zur Download-Seite zu gelangen.



2. Laden Sie die entsprechende Firmware gemäß Ihrem Produktmodell herunter.

图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

3. Entpacken Sie die entsprechende Firmware und starten Sie das BootLoader-Upgrade-Tool.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. Schließen Sie Ihr Gerät an den Computer an und stellen Sie sicher, dass das Gerät den Cursor steuern kann.

5. Klicken Sie auf "OneKeyUpdate".

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. Warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist. Nachdem die Meldung "Burn Success" angezeigt wird, können Sie das Fenster schließen und beenden.

图片包含 文本

描述已自动生成

7. Sie können die Drucksensitivität in Treiberversionen ab 4.2.3 testen.

图形用户界面

描述已自动生成

Wenn Sie weitere Unterstützung benötigen, zögern Sie nicht, uns zu kontaktieren:

Webseite: www.ugee.com/de

E-Mail: servicede@ugee.com