1. 公式ウェブサイトにアクセスし、「ダウンロード」 > 「ファームウェアアップグレード」をクリックしてダウンロードページにアクセスします。



2. ご使用の製品モデルに基づいて該当するファームウェアをダウンロードします。



3. 適切なファームウェアを解凍し、BootLoaderアップグレードツールを起動します。

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. コンピュータにデバイスを接続し、デバイスがカーソルを制御できることを確認します。

5. "OneKeyUpdate"をクリックします。

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. インストールが完了するのを待ちます。 "Burn Success"の表示が出たら、ウィンドウを閉じて終了します。

图片包含 文本

描述已自动生成

7. ドライバーバージョン4.2.3以降で筆圧感度をテストできます。

图形用户界面

描述已自动生成

さらなるお手伝いが必要な場合は、お気軽にお問い合わせください：

ウェブサイト： www.ugee.com/jp

Eメール：servicejp@ugee.com