1. 공식 웹사이트에 방문하여 "다운로드" > "펌웨어 업그레이드"를 클릭하여 다운로드 페이지로 이동합니다.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

2. 제품 모델에 따라 해당하는 펌웨어를 다운로드합니다. 图形用户界面, 应用程序, Teams

描述已自动生成

3. 해당 펌웨어를 압축 해제하고 BootLoader 업그레이드 도구를 실행합니다.

图形用户界面, 应用程序

描述已自动生成

4. 디바이스를 컴퓨터에 연결하고, 디바이스가 커서를 제어할 수 있는지 확인합니다.

5. "OneKeyUpdate"를 클릭합니다.

图形用户界面, 应用程序, 电子邮件

描述已自动生成

6. 설치가 완료될 때까지 기다립니다. "Burn Success" 메시지를 받으면 창을 닫고 종료할 수 있습니다.

图片包含 文本

描述已自动生成

7. 드라이버 버전 4.2.3 이상에서 압력 감지를 테스트할 수 있습니다. 图形用户界面

描述已自动生成

추가 지원이 필요하면 언제든지 연락 주십시오:

웹 사이트: www.ugee.com/kr

이메일：servicekr@ugee.com